# 表 2-3-2　智慧駕駛影像系統功能比較表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能項目 | 吾駕仙（本系統） | 鑫豪美 T8HD | Mobileye 630 | 傳統行車紀錄器 |
| 多鏡頭輸入支援 | ✅ O | ✅ O | ❌ X | ❌ X |
| AI 物件即時偵測 | ✅ O | ❌ X | ✅ O | ❌ X |
| 盲區 / 內輪差偵測 | ✅ O | ❌ X | △ 前向偵測為主 | ❌ X |
| 法規合規性（台灣） | ✅ O | ✅ O | ❌ X（外規） | △ 視型號而定 |
| 即時聲音 / 畫面警告 | ✅ O | ❌ X | ✅ O | ❌ X |
| 事件影片與時間標記 | ✅ O | ✅ O | ✅ O | △ 需手動整理 |
| 駕駛風險評分 | ✅ O | ❌ X | ❌ X | ❌ X |
| 影像解析度與清晰度 | ✅ 1080P × 多鏡頭 | ✅ 1080P | ✅ HD | △ 單鏡頭 720P |
| 價格區間（單車設備） | 💰 中（約15,000） | 💰💰 高（30,000↑） | 💰💰💰 極高（50,000↑） | 💰 低（3,000~5,000） |
| 適用對象 | 大型車主、車隊 | 客運、物流業者 | 私家車、高階車款 | 所有車種（功能單一） |